|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KIINTEISTÖ | Kiinteistötunnus ja osoite      | Tutkimuspäivämäärä      |
| YLEISTIEDOT |  |  |  |  |  |
| Tonttijohdot tie/katualueella |   Vesijohto |   Jätevesiviemäri |   Hulevesiviemäri |
| Kiinteistön tyyppi |   Omakotitalo |   Rivitalo |   Kerrostalo  |   Muu:       |
| Perustustyyppi |   Matalaperustus |   Rossipohja |   Kellarillinen  |   Muu:       |
| Kattotyyppi |   Harjakatto |   Tasakatto |   Muu:       |
| Perus- ja sadevesien johtamistapa |   Hulevesiviemäriin |   Maastoon |   Jätevesiviemäriin  Yhdistetty kadulla  Jätevesikaivoon |   Ei tiedossa |
| Väliaikaisen vedenjakelun järjestäminen (arvio) |   Vesiposti   Muu        |  |  |  |
| Alin viemäröity lattiataso (N2000) |       |  |  |  |
| **TONTTIJOHTOTIEDOT** |  |  |  |
| Vesijohto | Koko      | Materiaali      | Rakentamisvuosi      |
| Jätevesiviemäri | Koko      | Materiaali      | Rakentamisvuosi      |
| Hulevesiviemäri | Koko      | Materiaali      | Rakentamisvuosi      |
| Padotuskorkeus (N2000) | Jätevesi      | Hulevesi       |  |
| JVV - tarkastuskaivo | Koko      | Materiaali      |   Tarkastusputki   Sakokaivo käytössä   Läpijohdettu putkella |   Pohjakouru  Ei löydy  |
| SVV - tarkastuskaivo | Koko      | Materiaali      |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MITTARITILAN TIEDOT** |  |  |  |
| Mittaritilan tyyppi |   Tekninen tila |   Lämmönjakohuone |   Muu:        |   Muu:       |
| Vesimittarille tuleva putki | Koko      | Materiaali      |  |
| Vesimittariventtiilit |   Ennen mittaria |   Jälkeen mittarin |  |
| Vesimittarin kiinnitys |   Konsolilla seinässä |   Putkien varassa |   Muu:        |
| Lattiakaivo mittaritilassa |   kyllä |   ei |  |

 |
|  | **KUVA 1 MITTARITILASTA**  Syöpymää venttiileissä  Vuotoja  Galvanoitu putki mittarille  Ahdas mittaritila  Ei takaiskuventtiiliä  Puutteellinen valaistus mittaritilassa  Muu:       |
|  | **KUVA 2****Vika:**  Salaojat johdettu jv-viemäriin  Sadevedet johdettu jv-viemäriin  Sadevedet johdettu jv-kaivoon  Pintavesiä johdettu jv-kaivoon  Kaivonkansi rikki  Välikansi puuttuu  Renkaat liikkuneet  Vuotovesiä kaivossa  Juuria  Padottava  Puutteellinen pohjakouru  Tarkastusaukko puuttuu  Muu:       |
|  | **KUVA 3****Vika:**  Salaojat johdettu jv-viemäriin  Sadevedet johdettu jv-viemäriin  Sadevedet johdettu jv-kaivoon  Pintavesiä johdettu jv-kaivoon  Kaivonkansi rikki  Välikansi puuttuu  Renkaat liikkuneet  Vuotovesiä kaivossa  Juuria  Padottava  Puutteellinen pohjakouru  Tarkastusaukko puuttuu  Muu:       |
|  | **KUVA 4****Vika:**  Salaojat johdettu jv-viemäriin  Sadevedet johdettu jv-viemäriin  Sadevedet johdettu jv-kaivoon  Pintavesiä johdettu jv-kaivoon  Kaivonkansi rikki  Välikansi puuttuu  Renkaat liikkuneet  Vuotovesiä kaivossa  Juuria  Padottava  Puutteellinen pohjakouru  Tarkastusaukko puuttuu  Muu:       |